<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="48.26" x2="0" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="1.27" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="97.79" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="97.79" y1="0" x2="99.06" y2="1.27" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="99.06" y1="1.27" x2="99.06" y2="48.26" width="0" layer="20"/>
<wire x1="99.06" y1="48.26" x2="97.79" y2="49.53" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="97.79" y1="49.53" x2="1.27" y2="49.53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="49.53" x2="0" y2="48.26" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>Raspberry Pi Programmer V0.1</text>
<text>http://www.frank-buss.de/c64/midi/index.html</text>
</plain>
<libraries>
<library name="74xx-eu">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with European Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74lvc8t245">
<packages>
<package name="TSSOP24">
<description>&lt;b&gt;Thin Shrink Small Outline Plastic 24&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MAX3223-MAX3243.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0402">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0402">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="zif">
<packages>
<package name="DIL40">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="solpad">
<description>&lt;b&gt;Solder Pads/Test Points&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="LSP10">
<description>&lt;b&gt;SOLDER PAD&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
drill 1.0 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rpi">
<packages>
<package name="RPI">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="74xx-eu" package="DIL20" value="74AC273N"/>
<element name="IC3" library="74lvc8t245" package="TSSOP24" value="74LVC8T245"/>
<element name="C5" library="rcl" package="C0402" value="100n"/>
<element name="C100" library="rcl" package="C0402" value="100n"/>
<element name="IC2" library="74lvc8t245" package="TSSOP24" value="74LVC8T245"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C0402" value="100n"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C0402" value="100n"/>
<element name="R1" library="rcl" package="R0402" value="12k"/>
<element name="IC4" library="zif" package="DIL40" value="SST39SF040"/>
<element name="IC5" library="74xx-eu" package="DIL20" value="74AC273N"/>
<element name="IC6" library="74xx-eu" package="DIL20" value="74AC273N"/>
<element name="R2" library="rcl" package="R0402" value="12k"/>
<element name="R3" library="rcl" package="R0402" value="12k"/>
<element name="R4" library="rcl" package="R0402" value="12k"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C0402" value="100n"/>
<element name="AUX" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10"/>
<element name="AUX1" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10"/>
<element name="R5" library="rcl" package="R0402" value="12k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R0402" value="12k"/>
<element name="CON1" library="rpi" package="RPI" value="RPI"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C100" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="IC3" pad="22"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="IC2" pad="22"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="16"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC5" pad="10"/>
<contactref element="IC6" pad="10"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="CON1" pad="P1-09"/>
<contactref element="CON1" pad="P1-25"/>
<contactref element="CON1" pad="P1-06"/>
<contactref element="CON1" pad="P1-14"/>
<contactref element="CON1" pad="P1-20"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="CON1" pad="P1-01"/>
<contactref element="CON1" pad="P1-17"/>
</signal>
<signal name="DATA-DIR">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="CON1" pad="P1-03"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC4" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC4" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC5" pad="5"/>
<contactref element="IC4" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC5" pad="6"/>
<contactref element="IC4" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC5" pad="9"/>
<contactref element="IC4" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC5" pad="12"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC5" pad="15"/>
<contactref element="IC4" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC5" pad="16"/>
<contactref element="IC4" pad="29"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC5" pad="19"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC6" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC6" pad="5"/>
<contactref element="IC4" pad="30"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC6" pad="6"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="IC4" pad="32"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="IC5" pad="20"/>
<contactref element="IC6" pad="20"/>
<contactref element="CON1" pad="P1-02"/>
<contactref element="CON1" pad="P1-04"/>
<contactref element="IC2" pad="24"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="23"/>
<contactref element="IC3" pad="24"/>
<contactref element="C100" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="IC3" pad="21"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="IC4" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="IC3" pad="20"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="IC6" pad="4"/>
<contactref element="IC4" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="IC3" pad="19"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC5" pad="7"/>
<contactref element="IC6" pad="7"/>
<contactref element="IC4" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="IC3" pad="18"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="IC6" pad="8"/>
<contactref element="IC4" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="IC3" pad="17"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="IC5" pad="13"/>
<contactref element="IC6" pad="13"/>
<contactref element="IC4" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="IC3" pad="16"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC5" pad="14"/>
<contactref element="IC6" pad="14"/>
<contactref element="IC4" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="IC3" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="IC5" pad="17"/>
<contactref element="IC6" pad="17"/>
<contactref element="IC4" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="IC5" pad="18"/>
<contactref element="IC6" pad="18"/>
<contactref element="IC4" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC2" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC5" pad="11"/>
<contactref element="IC2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC6" pad="11"/>
<contactref element="IC2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC4" pad="22"/>
<contactref element="IC2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC4" pad="24"/>
<contactref element="IC2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IC4" pad="31"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="AUX" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="AUX1" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="CON1" pad="P1-08"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="CON1" pad="P1-10"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="CON1" pad="P1-12"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="CON1" pad="P1-16"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="CON1" pad="P1-18"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="CON1" pad="P1-22"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="IC3" pad="9"/>
<contactref element="CON1" pad="P1-24"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="CON1" pad="P1-26"/>
</signal>
<signal name="1/3/SCL">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="CON1" pad="P1-05"/>
</signal>
<signal name="4">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="CON1" pad="P1-07"/>
</signal>
<signal name="17">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="CON1" pad="P1-11"/>
</signal>
<signal name="21/27">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="CON1" pad="P1-13"/>
</signal>
<signal name="22">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="CON1" pad="P1-15"/>
</signal>
<signal name="10/MOSI">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="CON1" pad="P1-19"/>
</signal>
<signal name="9/MISO">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="CON1" pad="P1-21"/>
</signal>
<signal name="11/SCLK">
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="CON1" pad="P1-23"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
